Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Dugo Selo (srednja vrijednost)-srpanj 2026.
	 
	ZO Kosnica - Petruševec
	 
	 

	Broj
	Parametar sukladnosti
	Mjerna jedinica
	MDK˟
	Rezultat (srednja vrijednost) 
	Broj uzoraka
	Broj nesukladnih uzoraka

	1.
	Boja
	jedinica boje Pt/Co skale
	20
	<5
	19
	0

	2.
	Mutnoća
	NTU jedinica
	4,0
	0,15
	19
	6

	3.
	Miris
	/
	bez
	bez
	19
	0

	4.
	Okus
	/
	bez
	bez
	            19
	0

	5.
	Temperatura
	˚C
	25
	21,2
	19
	0

	6.
	pH
	pH jedinica
	6,5-9,5
	7,4
	19
	0

	7.
	Elektrovodljivost
	μS/cm
	2500
	475
	19
	0

	8.
	Utrošak KMnO₄
	mg/L O₂
	5,0
	<0,5
	19
	0

	9.
	Slobodni rezidualani klor
	mg/L
	0,5
	0,23
	19
	0

	10.
	Kloridi 
	mg/L
	250
	11,4
	19
	0

	11.
	Amonij
	mg/L
	0,50
	<0,05
	19
	0

	12.
	Nitriti
	mg/L
	0,50
	<0,05
	19
	0

	13.
	Nitrati
	mg/L
	50
	7,6
	19
	0

	14.
	Ukupni koliformi
	broj/100 ml
	0
	0
	19
	0

	15.
	Escherichia coli
	broj/100 ml
	0
	0
	19
	0

	16.
	Aerobne bakterije na 22˚C
	broj/1 ml
	100
	2,1
	19
	0

	17.
	Aerobne bakterije na 36˚C
	broj/1 ml
	100
	3,6
	19
	0

	18.
	Enterokoki
	broj/100 ml
	0
	0
	19
	0

	* maksimalno dopuštena koncentracija













Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Vrbovec (srednja vrijednost)- srpanj 2026.
	 
	ZO Kosnica - Petruševec
	 
	 

	Broj
	Parametar sukladnosti
	Mjerna jedinica
	MDK˟
	Rezultat (srednja vrijednost)
	Broj uzoraka
	Broj nesukladnih uzoraka

	1.
	Boja
	jedinica boje Pt/Co skale
	20
	<5
	16
	0

	2.
	Mutnoća
	NTU jedinica
	4,0
	0,16
	16
	0

	3.
	Miris
	/
	bez
	bez
	16
	0

	4.
	Okus
	/
	bez
	bez
	16
	0

	5.
	Temperatura
	˚C
	25
	21,6
	16
	0

	6.
	pH
	pH jedinica
	6,5-9,5
	7,2
	16
	0

	7.
	Elektrovodljivost
	μS/cm
	2500
	479
	16
	0

	8.
	Utrošak KMnO₄
	mg/L O₂
	5,0
	<0,5
	16
	0

	9.
	Slobodni rezidualani klor
	mg/L
	0,5
	0,17
	16
	0

	10.
	Kloridi 
	mg/L
	250
	12,5
	16
	0

	11.
	Amonij
	mg/L
	0,50
	<0,05
	16
	0

	12.
	Nitriti
	mg/L
	0,50
	<0,05
	16
	0

	13.
	Nitrati
	mg/L
	50
	7,0
	16
	0

	14.
	Ukupni koliformi
	broj/100 ml
	0
	0
	16
	0

	15.
	Escherichia coli
	broj/100 ml
	0
	0
	16
	0

	16.
	Aerobne bakterije na 22˚C
	broj/1 ml
	100
	6,2
	16
	0

	17.
	Aerobne bakterije na 36˚C
	broj/1 ml
	100
	3,0
	16
	0

	18.
	Enterokoki
	broj/100 ml
	0
	0
	16
	0

	* maksimalno dopuštena koncentracija












Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Ivanić (srednja vrijednost)-srpanj 2026.
	 
	ZO Kosnica - Petruševec
	 
	 

	Broj
	Parametar sukladnosti
	Mjerna jedinica
	MDK˟
	Rezultat (srednja vrijednost)
	Broj uzoraka
	Broj nesukladnih uzoraka

	1.
	Boja
	jedinica boje Pt/Co skale
	20
	<5
	18
	0

	2.
	Mutnoća
	NTU jedinica
	4,0
	0,14
	18
	0

	3.
	Miris
	/
	bez
	bez
	18
	0

	4.
	Okus
	/
	bez
	bez
	18
	0

	5.
	Temperatura
	˚C
	25
	20,5
	18
	0

	6.
	pH
	pH jedinica
	6,5-9,5
	7,2
	18
	0

	7.
	Elektrovodljivost
	μS/cm
	2500
	478
	18
	0

	8.
	Utrošak KMnO₄
	mg/L O₂
	5,0
	<0,5
	18
	0

	9.
	Slobodni rezidualani klor
	mg/L
	0,5
	0,20
	18
	0

	10.
	Kloridi 
	mg/L
	250
	10,6
	18
	0

	11.
	Amonij
	mg/L
	0,50
	<0,05
	18
	0

	12.
	Nitriti
	mg/L
	0,50
	<0,05
	18
	0

	13.
	Nitrati
	mg/L
	50
	7,3
	18
	0

	14.
	Ukupni koliformi
	broj/100 ml
	0
	0
	18
	0

	15.
	Escherichia coli
	broj/100 ml
	0
	0
	18
	0

	16.
	Aerobne bakterije na 22˚C
	broj/1 ml
	100
	1,1
	18
	0

	17.
	Aerobne bakterije na 36˚C
	broj/1 ml
	100
	4,0
	18
	0

	18.
	Enterokoki
	broj/100 ml
	0
	0
	18
	0

	* maksimalno dopuštena koncentracija












Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Sveti Ivan Zelina (srednja vrijednost)- srpanj 2026.
	 
	ZO Kosnica - Petruševec
	 
	 

	Broj
	Parametar sukladnosti
	Mjerna jedinica
	MDK˟
	Rezultat (srednja vrijednost)
	Broj uzoraka
	Broj nesukladnih uzoraka

	1.
	Boja 
	jedinica boje Pt/Co skale
	20
	<5
	27
	0

	2.
	Mutnoća
	NTU jedinica
	4,0
	0,15
	27
	0

	3.
	Miris
	/
	bez
	bez
	27
	0

	4.
	Okus
	/
	bez
	bez
	27
	0

	5.
	Temperatura
	˚C
	25
	20,7
	27
	0

	6.
	pH
	pH jedinica
	6,5-9,5
	7,4
	27
	0

	7.
	Elektrovodljivost
	μS/cm
	2500
	476
	27
	0

	8.
	Utrošak KMnO₄
	mg/L O₂
	5,0
	<0,5
	27
	0

	9.
	Slobodni rezidualani klor
	mg/L
	0,5
	0,17
	27
	0

	10.
	Kloridi 
	mg/L
	250
	11,7
	27
	0

	11.
	Amonij
	mg/L
	0,50
	<0,05
	27
	0

	12.
	Nitriti
	mg/L
	0,50
	<0,05
	27
	0

	13.
	Nitrati
	mg/L
	50
	7,4
	27
	0

	14.
	Ukupni koliformi
	broj/100 ml
	0
	0
	27
	0

	15.
	Escherichia coli
	broj/100 ml
	0
	0
	27
	0

	16.
	Aerobne bakterije na       22˚ C
	broj/1 ml
	100
	4,8
	27
	0

	17.
	Aerobne bakterije na 36˚C
	broj/1 ml
	100
	6,7
	27
	0

	18.
	Enterokoki
	broj/100 ml
	0
	0
	27
	0

	* maksimalno dopuštena koncentracija












Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Čazma (srednja vrijednost)- srpanj 2026.
	 
	ZO Kosnica - Petruševec
	 
	 

	Broj
	Parametar sukladnosti
	Mjerna jedinica
	MDK˟
	Rezultat (srednja vrijednost)
	Broj uzoraka
	Broj nesukladnih uzoraka

	1.
	Boja
	jedinica boje Pt/Co skale
	20
	<5
	13
	0

	2.
	Mutnoća
	NTU jedinica
	4,0
	0,23
	13
	0

	3.
	Miris
	/
	bez
	bez
	13
	0

	4.
	Okus
	/
	bez
	bez
	13
	0

	5.
	Temperatura
	˚C
	25
	21,6
	13
	0

	6.
	pH
	pH jedinica
	6,5-9,5
	7,3
	13
	0

	7.
	Elektrovodljivost
	μS/cm
	2500
	469
	13
	0

	8.
	Utrošak KMnO₄
	mg/L O₂
	5,0
	<0,5
	13
	0

	9.
	Slobodni rezidualani klor
	mg/L
	0,5
	0,07
	13
	0

	10.
	Kloridi 
	mg/L
	250
	10,1
	13
	0

	11.
	Amonij
	mg/L
	0,50
	<0,05
	13
	0

	12.
	Nitriti
	mg/L
	0,50
	<0,05
	13
	0

	13.
	Nitrati
	mg/L
	50
	6,9
	13
	0

	14.
	Ukupni koliformi
	broj/100 ml
	0
	0
	13
	0

	15.
	Escherichia coli
	broj/100 ml
	0
	0
	13
	0

	16.
	Aerobne bakterije na 22˚C
	broj/1 ml
	100
	4,9
	13
	0

	17.
	Aerobne bakterije na 36˚C
	broj/1 ml
	100
	5,4
	13
	0

	18.
	Enterokoki
	broj/100 ml
	0
	0
	13
	0

	* maksimalno dopuštena koncentracija




































